ООО Комплекс-Техно»

Проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка, сервисное обслуживание, приборов коммерческого учета чистой воды, сточных вод, тепловой энергии и пара.

Телефон: +7 (499) 110-47-01; Факс +7 (499) 110-47-01

Электронная почта: [zakazstoki@yandex.ru](mailto:zakazstoki@yandex.ru)

Сайт: [www.учетстоков.рф](http://www.учетстоков.рф) [www.учеттеплоэнергии.рф](http://www.учеттеплоэнергии.рф)

###### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа: Расходомера-счетчика ультразвукового переносного

ВЗЛЕТ ПРЦ

Организация:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Телефон/Факс:

Электронная почта:

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **исполнение** | **ВЗЛЕТ ПРЦ (базовое)** | **ВЗЛЕТ ПРЦ (расширенное)** |
| **количество, шт.** |  |  |

***Состав базового комплекта:***

Вторичный преобразователь, шт. 1

Типовые датчики ПЭА Н-222\*, комплект 1

Кабель связи ПЭА-ВП, шт.. 2х3м

Кабель питания от автомобильной бортовой сети, шт………………………………………………………………………………….. 1х3м

Кабель связи RS-485, шт……………………………………………………………………………………………………………………….1х2м

Кабель связи USB, шт. ………………………………………………………………………………………………………………………. 1х2м

Кабель связи дискретного выхода, шт. ……………………………………………………………………………………………………..1х2м

Комплект монтажных частей ( ремни крепежные 2х5м,рулетка 1х3м., цепи 2х1,4м., компаунд Dow Corning DC-4),к-т……..1

Источник питания, шт. 1

Транспортировочная сумка, шт. 1

*\*- для трубопроводов Ду от 50мм ( для трубопроводов Ду от 20мм необходимо использование магнитной линейки L=150мм*

*в комплекте с датчиками ПЭА Н-207)*

***Состав расширенного комплекта:***

Базовый комплект, к-т……………………………………………………………………………………………………………………………1

Магнитная линейка L=300мм с комплектом ПЭА Н-228 на диаметры от 50мм, шт…………………………………………………...1

Магнитная линейка L=150мм с комплектом ПЭА Н-207 на диаметры от 20мм, шт……………………………………………………1

***Дополнительная комплектация:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **дополнительные ПЭА** | типовые Н-222, к-т | | |  | низкочастотные Н-212, к-т | | |  |
| **магнитная линейка** | L=300мм с к-том ПЭА Н-228 ( для Ду от 50мм), к-т | | |  | L=150мм с к-том ПЭА Н-207 ( для Ду от 20мм ), к-т | | |  |
| **длина дополнительного кабеля связи ПЭА - ПРЦ, м** | | | |  | количество комплектов кабелей, к-т | | |  |
| **толщиномер Взлет УТ\*\*** | | | |  | компаунд Dow Corning DC-4, 100г | | |  |
| **взрывозащищенное исполнение\*\*\*** | |  | длина кабеля связи ПЭА-БИЗ\*\*\*\*, м | | |  | длина кабеля связи БИЗ -ВП\*\*\*\*\*, м |  |

*\*\* – поставляется по отдельной карте заказа (см. ниже); \*\*\*- во взрывозащищенном исполнении типовые датчики ПЭА Н-222 заменяются на ПЭА Н-222Ех, магнитные линейки с датчиками* ПЭА Н-228 и ПЭА Н-207 *во взрывозащищенном исполнении не изготавливаются; \*\*\*\*- типовая поставка 10 м; \*\*\*\*\*- типовая поставка 3 м*

## Толщиномер ультразвуковой ВЗЛЕТ УТ

***Комплект однотипных приборов:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **исполнение**  **ВЗЛЕТ** | **базовое** | **морозоустойчивое** |
| **УТ** | **УТ-М** |
| **количество, шт.** |  |  |

***Основная комплектация:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **датчики. ……...….…………………………..............................................................:** | П-112-5,0-12/2-Б |  | П-112-5,0-10/2-А-003 |  |

***По заказу:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **дополнительные датчики ……………........................................................... :** | П-112-5,0-12/2-Б, шт |  | П-112-5,0-10/2-А-003, шт |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ доставки: |  | Самовывоз |
|  | Транспортной компанией (Деловые линии) |

**Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:**

[**zakazstoki@yandex.ru**](mailto:zakazstoki@yandex.ru)

**Спасибо!**